**Реализация**

1. Лифт малый грузовой:

* номинальная грузоподъемность – 140 кг;
* номинальная скорость – 0,3 м/сек;
* расположение – вне здания;
* количество обслуживающих этажей – 2 этажа;
* конструкция – металлический каркас обшитый стальным листом;
* высота подъема – 3,5 м;
* размер кабины – 1400x700;
* характеристика лебедки – редукторная, барабанная, тормоз колодочный с электромагнитом;
* номинальный момент лебедки – 48 кГм;
* передаточное отношение редуктора i=40,17 РМЦ-250;
* диаметр барабана – 320 мм;
* электропривод переменного тока с односкоростным электродвигателем, тип АЛ 32-4, мощность 1,1 кВт, 1410 об/мин;
* диаметр каната Ф8, длина – 15 м, конструкция – 8-Н-140-В, предел прочности – 140 кг/мм2, разрывное усиление – 3000, коэффициент запаса прочности – 30;
* дата ввода в эксплуатацию – 1976 г.

1. Весы аналитические УЦК-1, РС-30:

* дата ввода в эксплуатацию – 1972 г.

**Цена договорная**

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | **Лопухов Николай Николаевич**  (заведующий центральным складом)  Тел. +375 (17) 293-94-06 |